|  |
| --- |
| **LOT 1 – MOBILIER TECHNIQUE D'ATELIER** |
|  |
| **2 - Bac de rétention** |
| Pour stockage de petite quantité (jerrican 20L) d'essence, gasoil, produit corrosif.Capacité de rétention estimée environ 80L Possibilité de déplacement aisé par transpalette ou bac équipé de roulettes.  |
|  |
| **3 - Rayonnage combi-store (rangement des pneus)** |
| Rayonnage en acier galvanisé adapté pour le stockage des pneus ou jantes3 niveaux avec lisses biseautées pour rotation du pneu |
|  |
| **4 - Rayonnage mi-lourd p=500** |
| Echelle 2 montants indépendants reliés par entretoises8 Tablettes galvanisées - Profondeur 500mm – charge par tablette 60kgCroisillon pour rigiditéHauteur totale 2000mmLongueur totale 1000mmPossibilité d'assembler plusieurs éléments |
|  |
| **5 - Rayonnage mi-lourd p=600** |
| Echelle 2 montants indépendants reliés par entretoises8 Tablettes galvanisées - Profondeur 600mm – charge par tablette 60kgCroisillon pour rigiditéHauteur totale 2000mmLongueur totale 1000mmPossibilité d'assembler plusieurs éléments |
|  |
| **6 - Rayonnage de stockage pour bidons** |
| 4 montants avec pieds en plastique5 étagères qui forment bacs de rétention d'une capacité d'environ 25 litres – charge maxi par bac 70kgLongueur 100 cm Hauteur 200 mProfondeur 50 cm |