|  |
| --- |
| **LOT 3 – MOBILIER TECHNIQUE D'ATELIER** |
| **1 - Armoire d'atelier haute métallique portes battantes 195x120** |
| Tôle d'acier épaisse  Largeur 120 cm  Hauteur 195 cm  Profondeur 42 cm  4 tablettes charge maxi 100kg  Portes battantes verrouillage 3 points - ouverture mini 110°  Fermeture par serrure à clé cylindrique |
|  |
| **2 – Armoire d'atelier haute métallique portes battantes 195x90** |
| Tôle d'acier épaisse  Hauteur 1950  Largeur 90  Profondeur 42  4 tablettes réglables en hauteur  portes battantes compactes avec renfort, verrouillage à clés trois points  Ouverture à 110° |
|  |
| **3 - Bacs gerbables** |
| Bac norme européenne, en polyéthylène, résistant aux huiles, graisse  Capacité 9L, charge maxi 20 kg  Longueur 400 mm  Hauteur 115 mm  Profondeur 300 mm |
|  |
| **4 - Tabouret** |
| Pour poste de travail  Réglage en hauteur par vérin gaz  Assise ergonomique en hêtre multiplis  Piètement noir avec patin  Sans repose pieds |
|  |
| **5 - Poteaux de balisage blanc/rouge + chaine** |
| Poteau en PVC avec 2 crochets pour fixation d'une chaine  Socle à lester avec sable ou gravier  Couleur Blanc/Rouge  Livre avec chaine en polyéthylène rouge/blanc |
|  |
| **6 - Vestiaire industriel 2 colonnes** |
| Structure en tôle d’acier  Aménagement intérieur pour industrie salissante  2 compartiments pour vêtements  1 tablette supérieure Portes indégondables ouvrant à 180°.  Etagère et cloison intérieures galvanisées.  Aérations basse et haute  Portes avec porte-étiquette et fermeture par clé. Livré monté avec des pieds en polypropylène inaltérable avec vérins de mise à niveau.  H/P : 190 cm / 50 cm. |
|  |
| **7 - vestiaires monobloc 1 colonne de 4 casiers** |
| Monté sur socle1 colonne de 4 casesLargeur d'un casier 400 mm Portes renforcées avec charnières invisibles.  Aération haute et basse sur face avant.de chaque porte  Porte-étiquettes emboutis  Fermeture par serrure à clé  Hauteur 1800mm  Profondeur 500mm |
|  |
| **8 - vestiaires monobloc 2 colonnes de 4 casiers** |
| Monté sur socle2 colonnes de 4 casesLargeur d'un casier 400 mm Portes renforcées avec charnières invisibles.  Aération haute et basse sur face avant.de chaque porte  Porte-étiquettes emboutis  Fermeture par serrure à clé  Hauteur 1800mm  Profondeur 500mm |